
第１号様式（第３条関係）
建築物調査結果報告書
	調査実施日時
	年　　月　　日から　　　　　　　年　　月　　日まで

	（代表となる）
調査者
	資 格 等
	（　　　　）建築士（　　　　）登録　　第　　　　　　　　号
建築基準適合判定資格者　　　  　　　　第　　　　　　　　号
登録調査資格者講習を修了した者　　　  第　　　　　　　　号

	
	フリガナ
	

	
	氏名
	㊞

	
	勤務先
	　　　　　　　　　　　建築士事務所
　　　　　　　　　　　知事登録　　　　第　　　　　　　　号

	
	電話番号
	

	その他の調査者
	資 格 等
	（　　　　）建築士（　　　　）登録　　第　　　　　　　　号
建築基準適合判定資格者　　　  　　　　第　　　　　　　　号
登録調査資格者講習を修了した者　　　  第　　　　　　　　号

	
	フリガナ
	

	
	氏名
	㊞

	
	勤務先
	　　　　　　　　　　　建築士事務所
　　　　　　　　　　　知事登録　　　　第　　　　　　　　号

	
	電話番号
	

	防火対象物
	所 在 地
	

	
	名　　称
	

	
	用　　途
	

	増築，改築，用途変更等の経過
	昭和・平成　　　年　　　月　　　日
概要（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
昭和・平成　　　年　　　月　　　日
概要（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
昭和・平成　　　年　　　月　　　日
概要（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
昭和・平成　　　年　　　月　　　日
概要（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）
昭和・平成　　　年　　　月　　　日
概要（　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　）

	関連図書の整備状況
	確認に要した図書
	□有（□各階平面図あり）　　　□無

	
	直近の確認済証
	□有　　　□無
　交付番号　昭和・平成　　　年　　　月　　　日
　　　　　　第（　　　　　　　　　　　　　　　）号
　交付者　□建築主事
　　　　　□指定確認検査機関（　　　　　　　　　　）

	
	完了検査に要した図書
	□有　　　□無

	
	直近の検査済証
	□有　　　□無
　交付番号　昭和・平成　　　年　　　月　　　日
　　　　　　第（　　　　　　　　　　　　　　　）号
　交付者　□建築主事
　　　　　□指定確認検査機関（　　　　　　　　　　）


注１　該当する□には，レ印を記入してください。
２　資格等の欄は，調査者の有する資格等について記入してください。調査者が建築基準法施行規則第４条の２０第１項第２号に規定する登録調査資格者講習又は建築士法施行規則等の一部を改正する省令（平成１６年国土交通省令第６７号）による改正前の建築基準法施行規則第４条の２０第４項に規定する国土交通大臣が指定する特殊建築物等調査資格者として必要な知識及び技能を修得させるための講習を修了した者である場合は，その旨を証する書類に記載された番号を「登録調査資格者講習を修了した者」の番号欄に記入してください。
３　増築，改築，用途変更等の経過欄は，建築（新築を除く。），模様替え，修繕又は用途の変更（以下「増築，改築，用途変更等」という。）について，古いものから順に記入し，確認（建築基準法第６条第１項に規定する確認。以下同じ。）を受けている場合は建築確認済証交付年月日を，受けていない場合は増築，改築，用途変更等が完了した年月日を，併せて記入し，それぞれ増築，改築，用途変更等の概要を記入してください。
４　添付書類として，建築物調査結果記録書（第２号様式）を提出してください。
第２号様式（第３条関係）
建築物調査結果記録書
	
	調     査     項     目
	調 査 結 果

	
	
	指摘
なし
	

	
	
	
	要
是正
	既存
不適格

	1
	外壁
	く体等
	外壁，軒裏及び外壁の開口部で延焼のおそれのある部分の防火対策の状況
	
	
	

	2
	屋根（屋上面を除く。）
	屋根の防火対策の状況
	
	
	

	3
	防火区画
	建築基準法施行令（以下「令」という。）第１１２条第９項に規定する区画の状況
	
	
	

	4
	
	令第１１２条第１項から第３項まで又は同条第５項から第８項までの各項に規定する区画の状況
	
	
	

	5
	
	令第１１２条第１２項又は第１３項に規定する区画の状況
	
	
	

	6
	
	防火区画の外周部
	令第１１２条第１０項に規定する外壁等及び同条第１１項に規定する防火設備の処置の状況
	
	
	

	7
	
	
	令第１１２条第１０項に規定する外壁等及び同条第１１項に規定する防火設備の劣化及び損傷の状況
	
	
	

	8
	壁の室内に面する部分
	令第１１５条の２の２第１項第１号に掲げる基準に適合する準耐火構造の壁，耐火構造の壁又は準耐火構造の壁（防火区画を構成する壁等に限る。）
	準耐火性能等の確保の状況
	
	
	

	9
	
	
	部材の劣化及び損傷の状況
	
	
	

	10
	
	
	鉄骨の耐火被覆の劣化及び損傷の状況
	
	
	

	11
	
	
	給水管，配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
	
	
	

	12
	
	令第１１４条に規定する界壁，間仕切壁及び隔壁
	令第１１４条に規定する界壁，間仕切壁及び隔壁の状況
	
	
	

	13
	
	令第１２９条各項に規定する建築物の壁の室内に面する部分
	室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
	
	
	

	14
	床
	令第１１５条の２の２第１項第１号に掲げる基準に適合する準耐火構造の床，耐火構造の床又は準耐火構造の床（防火区画を構成する床に限る。）
	準耐火性能等の確保の状況
	
	
	

	15
	
	
	部材の劣化及び損傷の状況
	
	
	

	16
	
	
	給水管，配電管その他の管又は風道の区画貫通部の充填等の処理の状況
	
	
	

	17
	天井
	令第１２９条各項に規定する建築物の天井の室内に面する部分
	室内に面する部分の仕上げの維持保全の状況
	
	
	

	18
	
	
	室内に面する部分の仕上げの劣化及び損傷の状況
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	19
	防火設備（防火戸，シャッターその他これらに類するものに限る。）
	区画に対応した防火設備の設置の状況
	
	
	

	20
	
	居室から地上へ通じる主たる廊下，階段その他の通路に設置された防火設備におけるくぐり戸の設置の状況
	
	
	

	21
	
	昭和４８年建設省告示第２５６３号第１第１号ロに規定する基準への適合の状況
	
	
	

	22
	
	常時閉鎖又は作動をした状態にあるもの以外の防火設備における煙又は熱を感知し自動的に閉鎖又は作動させる装置の設置の状況
	
	
	

	23
	
	防火戸の開放方向
	
	
	

	24
	
	本体と枠の劣化及び損傷の状況
	
	
	

	25
	
	防火設備の閉鎖又は作動の状況
	
	
	

	26
	
	閉鎖又は作動の障害となる物品の放置の状況
	
	
	

	27
	
	常時閉鎖の防火戸の固定の状況
	
	
	

	28
	照明器具，懸垂物等
	照明器具，懸垂物等の落下防止対策の状況
	
	
	

	29
	
	防火設備の閉鎖の障害となる照明器具，懸垂物等の状況
	
	
	

	30
	令第１２０条第２項に規定する通路
	令第１２０条第２項に規定する通路の確保の状況
	
	
	

	31
	廊下
	幅員の確保の状況
	
	
	

	32
	
	物品の放置の状況
	
	
	

	33
	出入口
	出入口の確保の状況
	
	
	

	34
	
	物品の放置の状況
	
	
	

	35
	屋上広場
	屋上広場の確保の状況
	
	
	

	36
	避難上有効なバルコニー
	避難上有効なバルコニーの確保の状況
	
	
	

	37
	
	手すり等の劣化及び損傷の状況
	
	
	

	38
	
	物品の放置の状況
	
	
	

	39
	
	避難器具の操作性の確保の状況
	
	
	

	40
	階段
	階段
	直通階段の設置の状況
	
	
	

	41
	
	
	幅員の確保の状況
	
	
	

	42
	
	
	手すりの設置の状況
	
	
	

	43
	
	
	物品の放置の状況
	
	
	

	44
	
	
	階段各部の劣化及び損傷の状況
	
	
	

	45
	
	屋内に設けられた避難階段
	階段室の構造の確保の状況
	
	
	

	46
	
	屋外に設けられた避難階段
	屋内と階段との間の防火区画の確保の状況
	
	
	

	47
	
	
	開放性の確保の状況
	
	
	

	48
	
	特別避難階段
	バルコニー又は付室の構造及び面積の確保の状況
	
	
	

	49
	
	
	付室の排煙設備の設置の状況
	
	
	

	50
	
	
	付室の排煙設備の作動の状況
	
	
	

	51
	
	
	付室の外気に向かって開くことができる窓の状況
	
	
	

	52
	
	
	物品の放置の状況
	
	
	

	53
	排煙設備等
	防煙壁
	防煙区画の設置の状況
	
	
	

	54
	
	
	防煙垂れ壁の劣化及び損傷の状況
	
	
	

	55
	
	
	可動式防煙垂れ壁の作動の状況
	
	
	

	56
	
	排煙設備
	排煙設備の設置の状況
	
	
	

	57
	
	
	排煙設備の作動の状況
	
	
	

	58
	
	
	自然排煙口の維持保全の状況
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	

	59
	その他の設備等
	非常用の進入口等
	非常用の進入口等の設置の状況
	
	
	

	60
	
	
	非常用の進入口等の維持保全の状況
	
	
	

	61
	
	非常用エレベーター
	乗降ロビーの構造及び面積の確保の状況
	
	
	

	62
	
	
	乗降ロビーの排煙設備の設置の状況
	
	
	

	63
	
	
	乗降ロビーの排煙設備の作動の状況
	
	
	

	64
	
	
	乗降ロビーの付室の外気に向かって開くことができる窓の状況
	
	
	

	65
	
	
	物品の放置の状況
	
	
	

	66
	
	
	非常用エレベーターの作動の状況
	
	
	

	67
	
	非常用の照明装置
	非常用の照明装置の設置の状況
	
	
	

	68
	
	
	非常用の照明装置の作動の状況
	
	
	

	69
	
	
	照明の妨げとなる物品の放置の状況
	
	
	

	

	特記事項

	番号
	調査項目
	指摘の具体的内容等
	改善策の具体的内容等
	改善（予定）年月

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	


注１　該当しない調査項目がある場合は，当該項目の番号欄から調査結果欄までを取消線で抹消してください。
２　要是正欄は，調査項目について，平成２０年国土交通省告示第２８２号別表（は）欄に掲げる判定基準に該当する場合に○印を記入してください。
３　指摘なし欄は，２に該当しない場合に○印を記入してください。
４　既存不適格欄は，要是正欄に○印を記入した場合で，建基法第３条第２項の規定の適用を受けているものであることが確認されたときは，○印を記入してください。
５　調査の結果，要是正の指摘があった場合のほか，指摘がない場合にあっても特記すべき事項がある場合は，特記事項として，該当する調査項目の番号，調査項目，指摘又は特記すべき事項の具体的内容を記入するとともに，改善済みの場合及び改善策が明らかになっている場合は改善策の具体的内容を記入し，改善した場合は当該年月を記入し，改善予定年月が明らかになっている場合は当該年月の前後に括弧を付して記入してください。

