点検時等の実施事項

１ 防護区画内で点検等を行う場合は、

**消防設備士等有資格者の立会いを求める**こと。

２ 防護区画内に立ち入る場合は、

**閉止弁を閉止**すること。

　閉止手順

３ 防護区画内に立ち入る場合は、

**自動手動切替え装置を手動**とすること。

　切替え手順

４ 消火剤が放射された場合は、

**消火剤が排出**されるまでの間、**防護区画内に立ち入らない**こと。

５ 点検等が**終了すれば**、

閉止弁及び自動手動切換え装置を**復元する**こと。

※　設備の構造に関する図書は

　　（　　　　　　　　　　　　　　　）に有り