|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 屋外広告物等点検報告書　提出日：　　　年　　月　　日　（あて先）京 都 市 長　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　報告者　　住　所 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　 氏　名　　　　　　　　　 　　 　 　 　　　　　　　　　　　　　　　　 　 　（法人にあっては，主たる事務所の所在地，名称及び代表者の氏名）屋外広告物の点検結果を下記のとおり報告します。

|  |  |
| --- | --- |
| 設置場所 | 京都市 |
| 申請コード | 　　　　　（個票番号　　） | 点検年月日 | 年　 　月　 　日 |
| 点検者 | 住　　所 |  |
| 氏　　名 | 　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 |
| 電話番号 |  |
| 点検資格注1 | □屋外広告士　□屋外広告物点検技能講習修了者　□建築士(1級/2級/木造)□電気工事士(1種/2種)　□電気主任技術者(1種/2種/3種)　□職業訓練指導員(広告美術科)　□技能検定合格者(広告美術仕上げ(3級除く))□特定建築物調査員　□なし |
| 点検箇所 | 点　　　検　　　項　　　目 | 異常の注2有無等 |  備考※「経過観察」の場合,その内容を記入※「有」の場合,改善状況を記入 |
| 基礎部・上部構造 | 上部構造全体の傾斜,ぐらつき  | 無 | 経過観察 | 有 |  |
| 基礎のクラック,支柱と根巻きとの隙間,支柱ぐらつき | 無 | 経過観察 | 有 |  |
| 鉄骨のさび発生,塗装の老朽化 | 無 | 経過観察 | 有 |  |
| 支持部 | 鉄骨接合部（溶接部・プレート）の腐食,変形,隙間 | 無 | 経過観察 | 有 |  |
| 鉄骨接合部（ボルト,ナット,ビス）のゆるみ,欠落 | 無 | 経過観察 | 有 |  |
| 取付部 | アンカーボルト・取付部プレートの腐食,変形 | 無 | 経過観察 | 有 |  |
| 溶接部の劣化,コーキングの劣化等 | 無 | 経過観察 | 有 |  |
| 取付対象部（柱・壁・スラブ）・取付部周辺の異常 | 無 | 経過観察 | 有 |  |
| 広告板 | 表示面板・切り文字等の腐食,破損,変形,ビス等の欠落，退色 | 無 | 経過観察 | 有 |  |
| 側板,表示面板押さえの腐食,破損,ねじれ,変形,欠損，退色 | 無 | 経過観察 | 有 |  |
| 広告板底部の腐食,水抜き孔の詰まり | 無 | 経過観察 | 有 |  |
| 照明装置 | 照明装置の不点灯,不発光 | 無 | 経過観察 | 有 |  |
| 照明装置の取付部の破損,変形,さび,漏水 | 無 | 経過観察 | 有 |  |
| 周辺機器の劣化,破損 | 無 | 経過観察 | 有 |  |
| その他 | 装飾,振れ止め棒,鳥よけ,その他付属品の腐食,破損 | 無 | 経過観察 | 有 |  |
| その他点検した事項（　　　 　　　　　　　） | 無 | 経過観察 | 有 |  |

 |

(注)１　有資格者点検が必要な屋外広告物が含まれる場合は，点検者の資格を証明する書類の写しを添付してください。

有資格者点検の必要がない屋外広告物についても，安全確保の観点から，京都市の屋外広告業登録業者※等の専門知識のある者による点検に御協力ください。

※　京都市ホームページで京都市屋外広告業登録業者一覧を公開しています。

　　（https://www.city.kyoto.lg.jp/tokei/page/0000042016.html）

　　２　異常の有無等の欄は，「無」「経過観察」「有」のいずれかを○で囲んでください。

「経過観察」：安全点検の結果,現時点で安全性に問題はないが,経過観察が必要な場合